P2:

To A: 源端口号：80目的端口号：26145 IP：A

To C：左边的源端口号：80目的端口号：7352 IP：C

右边的源端口号：80目的端口号：26145 IP：C

P4：

(A)：00111110

(B)：11000000

(C)：01011101 01100100

P26：

(A)：2^32 = 4294967296

(B)：4294967296 / 536 \* (66 + 536)B / 155 Mbps = 248.97s

P34：

sendBase < LastByteRcvd

P46：

(A)：10Mbps \* 150ms = 187500B

(B)：0.75 \* 187500B / 150ms = 7.5 Mbps

(C)：187500B \* 0.5 / 1500B \* 0.15s = 9.375S