P3：

对内存：(n-1)D

对总线：(n-1)D

对纵横式：0

P4：

最少需要3个时隙：

第一个：X1，Y2，

第二个：X2，Y3

第三个：Z3

最多也需要3个时隙：

第一个时隙，X1肯定送达，Y2和Y3选一个，那么第二个时隙，对应的Y3和Y2会到达，还可以选择响应的X2或者Z3，第三个时隙再完成剩余的一个数据报。

P5：

前缀 链路接口

11100000 00 0

11100000 01000000 1

1110000 2

11100001 1 3

Otherwise 3

P6：

接口 地址范围 地址数量

0 00000000-00111111 64

1 01000000-01011111 32

2 01100000-10111111 96

3 11000000-11111111 64

P8:

子网1：223.1.17.64/26

子网2：223.1.17.128/25

子网3：223.1.17.16/28